Heizanlage Hauptstr.65  
( für`s Paterre) 

1. Grundofenheizung für Holz, Scheitlänge bis 1.10m:  
 a) der Rauchabzug erhitzt je nach Flammwert den 3 zügigen Kachelofen im Wohnzimmer. 
 b) Die enstehende Heissluft aus den Nebenhohlräumen, kann über die Gittertürchen bis in die Küche  oder Schieber abgeleitet werden 
 c) über 2 nacheinander gestufte  Wärmetauscher und 2 nachgeschaltete, temperaturgesteuerten Umwälzpumpen wird entweder,  direkt in den Boiler (über Tauscher), oder nach erreichen der Brauchwassertemperatur in die 2 Speicher für die Fussbodenheizung  eingespeist. 

2. Gasbrennwertkessel : als Reserve oder  zuschaltbar,
   der Heizkreislauf ist zu dem des Ofens (vor dem Boiler) parallelgeschaltet und bedient auch zuerst die Boilertemperatur  und dann die, gesondert Thermostat-geregelte Beheizung aber mit  verkürzter  Speicherkapazität.

3. Fussbodenheizung :
   Über eine Heizungs-Regler-gesteuerte  Umwälzpumpe  werden die räumlichen Verteiler beschickt. Die Heizintensität ist  vom Durchfluss der dem Raum eingestellten Verteiler-durchflusses abhängig.

 4. Warmwasser : Boilerinhalt 300 Liter,  plus-Minus-Temperatur über Motorgesteuertes Ventil im Umlauf gesondert geregelt.
   Aus dem Boiler werden Küche und Bäder samt allen Waschbecken  mit temperierten Wasser versorgt. 

 (für`s Obergeschoss:)
In den 4 an der Aussenseite gelegenen Zimmern ist eine Fussbodenheizung vorinstalliert,  jedoch nicht angeschlossen. 
  Weil die weitere eventuelle Innstallation  unter den Estrich, sowie wegen der  räumlichen Bestimmungen  bisher ungeklärt ist, wurde auf den Anschluss vorerst verzichtet.
Nach dem Einbau der Sanitäranlagen ist auch eine Gas-Etagenheizung an Stelle des provisorischen WC möglich.