Zum Wohnen und Verlassen des Hauses Nr.20 Prosíčka

 Zum Einwohnen a) sowie vor der Abreise b).

 a) Nach Eintritt:
1. Alle Sicherungen im Hinteren Flur anschalten.

2. Wenn nötig Heizen vorbereiten, Material in der Scheune,   Schlüssel am        
     Geschirrschrank links.

3. Zunächst alle Wasserhähne schliessen (auch hinter der Waschmaschine)     
   Inneren Haupthahn unter dem Kellerdeckel öffnen und den kleine Ablasshahn   
   zudrehen.

4. Kanaldeckel an der Hausvorderfront abheben, dann denn Styropor    
   (Antigefrierschutz) herausziehen, hinab mit Leiter zumAblasshähnchen  
    schliesen, und Haupthahn   ganz  öffnen. 
 
 b)  Vor der Abreise nicht vergessen die vorgefundene Ordnung (möglichst   
         verbessert) wiederherzustellen
  
 Den Abfall in gesonderte Behältnisse einordnen.
    Pettflaschen flach in Schachteln schlichten.
    Papier und leicht brennbaren Abfall verheizen.
    Lebensmittel und Küchenabfälle in Entsorgungssäcke (nachfragen) entsorgen.
   Vor der Abreise den  gesamten Einschaltvorgang der Reihe nach Rückwärts    
    durchführen.  Den Duschschlauch in die Wanne legen!
   
 Das heißt: Den Haupthahn im Schacht fest zudrehen, sämtliche Hähne öffnen  
    sowie die Ausslassventile an den Haupthähnen aufdrehen , dann abwarten bis   
    das Wasser überall abgelaufen ist.
  Alle Sicherungen Abschalten   !!!
      Allle Fenster und Türen verriegelt?  Das Haus sachgerecht Abschliessen!
Margit