Störungen: BMW Pf-AK 83 Typ 520 i 24V 

1. Beim Anfahren trotz Gas geben kein richtiger Anzugsmoment.
Desgleichen kein richtiger Durchzug am Steilaufstieg.
Häufig erst mit kickdown Anzugsmoment zu spüren. 
Bei höheren Geschwindigkeiten besserer Durchzug und normale Schaltzyklen.
 
2. Bezinverbrauch hat sich verdoppelt.
abzulesen im Vergleich Km-Stand beim Tanken = 0
 im Vergleich zum Kraftstoffanzeige   "         "      =  voll

3. Beim Winterreifen Radwechsel zeigte sich, dass die Vorderreifen an der Innenseite total abgefahren sind, 
 die  Vorspureinstellung  ist zu korrigieren?