Kollektor 

Jeden 2ten tag den Wasserdruck kontrollieren 

Gewächshaus 

Wenn trockene Oberfläche,  mit Pumpe  gießen, nicht vergessen den Hahn am Behälter schließen.

